1、VOCs物料的投用量以企业原辅材料购入凭证为核定依据。

2、原辅材料中VOCs含量根据以下原则确定：

（1）以产品质检报告中的VOCs含量作为核定依据，该质检报告应由取得计量认证合格证书的检测机构出具或由供货商提供；

（2）其他情况下，应按照表1取值。

**表1 印刷企业常用原辅材料VOCs含量参考值**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 原辅材料类别 | 印刷方式 | VOCs 含量（%） |
| 油墨 | 塑料里印：白色 | 65 |
| 塑料里印：白色以外的色墨 | 70 |
| 塑料表印 | 60 |
| 纸质凹版印刷 | 60 |
| 柔版印刷 | 60 |
| 丝网印刷 | 45 |
| 金属印刷 | 45 |
| 商业轮转印刷 | 30 |
| 单张纸印刷 | 5 |
| 胶黏剂 | / | 30 |
| 涂布液 | / | 40 |
| 润版液 | / | 20 |
| 洗车水 | / | 17 |
| 稀释剂 | / | 100 |

3、统计期内废弃物的回收量以企业委托的有资质危险废物处理单位出具发票等凭证为计算依据；

4、统计期内废弃物VOCs的含量以企业委托的有资质危险废物处理单位出具的成分分析报告为依据。

5、统计期内有机溶剂的回收量以企业有机溶剂回收利用技术改造项目相关报告等为核算依据；

6、统计期内有机溶剂中VOCs的含量以企业有机溶剂回收利用技术改造项目相关报告等为核算依据。